**Araña Salida**

Parte de la posición “ingreso arriba prensa”. “up/up” y “inicio”

Ingresa a la prensa hasta la “posición derecha” dada por panel.

Desciende hasta la posición “up/dn” dada por panel.

Confirma que toca la chapa con el sns de retracción de sopapas en la araña y activa el vacio.

Se eleva a la pos “up/up” .

Se desplaza a la izquierda hasta la pos “inicio”

Se eleva a la pos “up/up”

Se translada a la pos “izquierda”

**Modelo Miriam**

Baja a la pos “Dn/Dn”

Deja de hacer Vacio y la chapa cae.

Sube a la pos “up/up”

Espera al próximo ciclo

**Modelo Alejandrita**

Baja a la pos “Dn/up”

Se desplaza a la pos “izquierda” introduciéndose a la plegadora.

Deja de hacer Vacio y la chapa cae

Se desplaza a a la derecha hasta “inicio”

Sube a “up/up”

Supongo que inicio es el sns de referencia